

### 보도 자료 Sulz am Neckar, 2019년 7월

# 더 높은 안전으로의 열쇠 - KIPP 잠금형 작동 그립

**KIPP의 그립과 노브는 수동으로 고정 및 조임작업을 하는데 사용됩니다. 예를 들면 기계 제작, 공구 제작, 설비 제작, 시험 기기 및 의료 장치에서 사용됩니다. 새로운 잠금형 작동 그립은 특히 안전성을 중시하는 분야에서 유용합니다. 이는 허가 없이 나사 체결이나 연결 부위를 푸는 것을 방지합니다.**

KIPP은 특히 기기 제작 사용에 적합한 잠금형 오각 별모양 그립 을 제품 종류에 추가하였습니다. 또한 포장 산업, 특수기기 및 공구 제작 그리고 캠핑 분야에서 잠금형 그립이 사용됩니다. 그립 부위 자체는 열가소성 소재로 제작되었으며, 스틸 부위는 청색 피막처리되었으며 잠금 실린더는 아연 다이캐스트로 구성되어 있습니다. 이러한 소재의 조합으로 100°C까지 내열성을 보장합니다.

잠금형 오각 별모양 그립은 암나사 및 수나사 버전으로 M8과 M10 크기가 있습니다. 또한 KIPP은 암나사 버전으로 M6 사이즈를 공급합니다. 수나사 길이는 각각 20mm입니다. 공급 내역에는 양쪽 위치(열리거나 닫힌 상태)에서 뺄 수 있는 2개의 키가 포함되어 있습니다. 잠금형 오각 별모양 그립의 기본 버전은 동일 키 잠금 시스템이므로, 단 한 개의 키로 여러 그립을 잠그거나 풀 수 있어서 일상 사용이 간편합니다. 요청 시, KIPP은 각각의 키를 사용하는 특수 버전이나 다른 나사 버전으로 제작할 수 있습니다.

공백 포함 글자 수:

헤드 라인: 30자

텍스트: 672자

총: 702자

HEINRICH KIPP WERK KG

슈테파니 베크(Stefanie Beck), 마케팅

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar

전화: 07454 793-30

E-Mail: s.beck@kipp.com

자세한 정보 및 언론 보도용 사진

www.kipp.kr 참조, 지역: 독일, 섹션: 뉴스/보도

### 사진

|  |  |
| --- | --- |
| 더 높은 안전으로의 열쇠 - KIPP 잠금형 작동 그립 | 이미지 파일:  KIPP\_Bediengriffe abschließbar\_K1378\_CMYK.jpg |
|  |  |

이미지 저작권: 전문 매체에 라이선스 및 무료 공개 승인.

레퍼런스 목록 및 증거 포함